Datum: 7. 9. 2020

ZADEVA: POJASNILO št. 3 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **JPE-SAL-263/20 - Vzdrževalna splošna gradbena dela**

**Dne 3. 9. 2020 smo prejeli vprašanja potencialnega ponudnika, ki jih je naročnik objavil v Pojasnilu št. 2. Naročnik na postavljena vprašanja podaja naslednje odgovore, ki so v spodnjem tekstu označene z rdečo barvo:**

34. Odstranjevanje oblog iz kamna-kamen za ponovno uporabo m2 100,00

Na kakšni podlagi je kamen ter dimenzije in vrsta kamna?

O: Cementna podlaga, dim. 60cm x 60cm granit ali umetni kamen (obstoječ kamen).

36. Odbijanje ometov od lesenih ali trstičnih podlog m2 200,00

Ali se odstrani tudi lesena oz. trstična obloga ali se ohrani in odstrani samo omet?

O: Odstrani se vse.

39. Odstranjevanje kamitih plošč iz peščene podlage m2 100,00

Kakšna je dimenzija kamnitih plošč? Ali se ohranijo?

O: Kamnite plošče so različne dimenzije: 30cmx30cm; 40cmx40cm; 60cmx60cm in se ohranijo.

40. Odstranjevanje betonskih plošč iz peščene podlage m2 100,00

Kakšna je dimenzija betonskih plošč? Ali se ohranijo?

O: Betonske plošče so različne dimenzije: 30cmx30cm; 40cmx40cm; 60cmx60cm in se ohranijo.

75. Izdelava lesenih ograj višine do 1,30m m2 150,00

Za kakšne ograje gre?

O Gradbiščne zaščitne ograje.

77. Izdelava, montaža in demontaža škatelj v armirano betonski plošči kos 50,00

Dimenzija škatelj?

O: Škatle so različne dimenzije: 20cmx20cm; 30cmx30cm; 40cmx40cm; 50cmx50cm; 60cmx60cm; 80cmx80cm; 100cmx100cm.

78. Izdelava, montaža in demontaža škatelj v armirano betonskem temelju kos 50,00

Dimenzija škatelj?

O: Škatle so različne dimenzije: 20cmx20cm; 30cmx30cm; 40cmx40cm; 50cmx50cm; 60cmx60cm; 80cmx80cm; 100cmx100cm.

79. Ročni prevoz materiala s samokolnico m3 5,00

Na kakšni razdalji?

O: Do 200m.

91. Injektiranje zidov s cementno maso z vgradnjo kovinskih vložkov pod pritiskom m3 30,00

Za kakšno vrsto injektiranja zidov gre?

O: Injektiranje zidov se izvaja s cementno maso.

101. Dobava in montaža PVC okna dim 120/120cm s troslojno zasteklitvijo in pvc polico kom 30,00

Prosimo za shemo okna.

O: Shema tipskega okna; dvojno odpiranje (klasično in ventus-na kip).

102. Izdelava samorazlivnega epoksi tlaka: brušenje z odsesavanjem, razmaščevanje, osnovni predpremaz, finalni prekrivni debeloslojni epoksi nanos m2 100,00

Lokacija objekta, kjer je epoksi tlak?

O: Dela se izvajajo na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, vse v Ljubljani.

110. Zidanje zidov s fasadno opeko ali silikatnim zidakom v apneno

cementni malti, zidovi debeline 25cm m3 20,00

Prosimo za pojasnilo, zakaj se zida s fasadno opeko? Ali gre za viden zid?

O: Obstoječa fasadna opeka, viden zid-fasada

121. Dobava in vgradnja alu vogalnikov m1 100,00

Prosimo za podrobnejši opis vogalnikov, saj jih je več vrst.

O: Gre za različne dimenzije alu vogalnikov: 10mmx10mm; 20mmx20mm; 30mmx30mm; 40mmx40mm; 50mmx50mm.

122. Dobava in montaža vodila kovinskih vrat ter zamenjava dotrajane pločevine na spodnjem delu vratnega krila velikosti do d=500cm ter zaščita s temeljnim premazom kom 10,00

Prosimo za podrobnejši opis pločevine.

O: Pločevina vodila debelina 5mm; pločevina vrat debelina 1,5mm.

128. Priprava neometanih površin iz betona ali površin iz siporeks plošč (brušenje ob stikih opaža, zadelava

lukenj in popravila neravnin) m2 150,00

Debelina siporeks plošč?

O: Debelina siporeks plošč za brušenje ni pomembna.

130. Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, velikost do 2 m2 kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo vrat, dobava investitor?

O: Samo vzidava.

131. Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, velikost nad 2 m2 kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo vrat, dobava investitor?

O: Samo vzidava.

132. Vzidava pvc oken velikosti do 2 m2 z obdelavo okenski špalet kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo okna, dobava investitor? Prosimo za globino in dolžino špalete? S kakšnim materialom se špalete obdelajo?

O: Samo vzidava, vezni material je apneno-cementno malta, groba in fina obdelava, vijaki in pur pena. Špalete se obdelajo, širina do 35cm.

133. Vzidava pvc oken velikosti nad 2 m2 z obdelavo okenskih špalet kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo okna, dobava investitor? Prosimo za globino in dolžino špalete? S kakšnim materialom se špalete obdelajo?

O: Samo vzidava, vezni material je apneno-cementno malta, groba in fina obdelava, vijaki in pur pena. Špalete se obdelajo, širina do 35cm.

134. Vzidava železnih oken velikosti do 2 m2 z obdelavo okenskih špalet kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo okna, dobava investitor? Prosimo za globino in dolžino špalete? S kakšnim materialom se špalete obdelajo?

O: Samo vzidava, vezni material je apneno-cementno malta, groba in fina obdelava, vijaki in pur pena. Špalete se obdelajo, širina do 35cm.

135. Vzidava železnih oken velikosti nad 2 m2 z obdelavo okenskih špalet kos 20,00

Ali gre samo za vzidavo okna, dobava investitor? Prosimo za globino in dolžino špalete? S kakšnim materialom se špalete obdelajo?

O: Samo vzidava, vezni material je apneno-cementno malta, groba in fina obdelava, vijaki in pur pena. Špalete se obdelajo, širina do 35cm.

136. Vzidava železnih zasteklenih sten z obdelavo špalet m2 20,00

Ali gre samo za vzidavo stene, dobava investitor? Prosimo za globino in dolžino špalete? S kakšnim materialom se špalete obdelajo?

O: Samo vzidava, vezni material je apneno-cementno malta, groba in fina obdelava, vijaki in pur pena. Špalete se obdelajo, širina do 35cm.

137. Zidarska obdelava odprtin in priprava za vzidavo oken in vrat m1 20,00

Širina odprtin? Ali se obdelajo z zobom?

O: Samo obdelava, vezni material je apneno-cementno malta, groba in fina obdelava Širina odprtine je do 35cm, se obdela z zobom.

138. Vzidava vodil za drsna vrata v tlaku m1 30,00

Samo delo ali tudi material?

O: Samo vzidava, vezni material je apneno-cementno malta, groba in fina obdelava, vijaki in pur pena.

139. Vzidava okenskih polic iz umetnega kamna ali betona m1 30,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, vezni material je apneno-cementno malta, groba in fina obdelava.

140. Vzidava okenskih polic iz naravnega kamna m1 20,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, vezni material je apneno-cementno malta, groba in fina obdelava.

141. Vzidava pvc okenskih polic m1 20,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, vezni material je apneno-cementno malta, groba in fina obdelava.

143. Vzidava stopniščne ograje v naravnem kamnu m1 20,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, vezni material.

144. Vzidava okenskih RF mrež kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž, vezni material.

145. Vzidava okvirjev za Fe pokrove nad jaški teže do 30kg kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž, brez dobave pokrova.

146. Vzidava okvirjev za Fe pokrove nad jaški teže nad 30kg kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž, brez dobave pokrova.

147. Vzidava vstopnih želez za jaške kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž.

148. Vzidava kotnih želez za vertikalne robove m1 100,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž.

149. Vzidava kotnega železa za horizontalne robove m1 100,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž.

150. Vzidava železnih predpražnikov velikosti do 0,25 m2/kos kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž.

151. Vzidava železnih predpražnikov velikosti nad 0,25 m2/kos kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž.

152. Vzidava rešetke za ventilacije velikosti do 20/20cm kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž.

153. Vzidava rešetke za ventilacije velikosti 40/40cm kos 20,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž.

154. Vzidava omaric za instalacije brez izsekavanja zidu velikosti

omarice 80/80cm kos 30,00

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž.

155. Vzidava omaric za instalacije brez izsekavanja zidu velikosti 30,00

omarice 40/40cm kos

Samo delo ali tudi material?

O: Ponudnik mora upoštevati tudi material, beton, armatura, opaž.

159. Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali

zvočno izolacijo, leplenje, debeline 5cm m2 200,00

Vrsta plošč?

O: Stirodur ali enakovredni material drugega proizvajalca.

160. Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali

zvočno izolacijo, leplenje, debeline 8cm m2 150,00

Vrsta plošč?

O: Stirodur ali enakovredni material drugega proizvajalca.

161. Oblaganje stropov z lahkimi ploščami za toplotno

ali zvočno izolacijo, leplenje, debeline 5cm m2 100,00

Vrsta plošč?

O: Stirodur ali enakovredni material drugega proizvajalca.

162. Oblaganje stropov z lahkimi ploščami za toplotno

ali zvočno izolacijo, leplenje, debeline 8cm m2 100,00

Vrsta plošč?

O: Stirodur ali enakovredni material drugega proizvajalca.

190. Dobava in ročni zasip cevi s peskom in utrjevanje do potrebne trdnosti m3 5,00

fi in vsta cevi?

O: Cevi so iz različnega materiala: PVC oz. kovina oz. betonska in so različne dimenzije fi od 50mm-500mm.

191. Odstranjevanje cestnih robnikov, čiščenje in ponovna vgradnja na betonsko podlago s fugiranjem m1 50,00

Dimenzija robnikov?

O: Robniki so dolžine 30 cm do 100cm in širine od 5 cm do 15 cm.

193. Dobava in montaža spuščenega stropa dimenzija plošč 80/80 v obstojeco podkonstrukcijo m2 80,00

Za kakšne plošče gre?

O: Plošče so različnega materiala Knauf ali Armstrong.

195. Izdelava revizijske odprtine s kovinskim pokrovom 50 x 50 cm kos 1,00

Nosilnost pokrova?

O: V stropu nosilnost ni važna, revizijski jašek v spuščenem stropu.

196. Dobava in vgrajevanje novih betonskih vrtnih robnikov vključno z betonsko podlago-obbetonirani

stičenje med robniki s cementno malto m1 100,00

Dimenzija robnika?

O: robniki so različnih dimenzij: 5/25/100cm; 7/25/100cm; 7/35/100cm.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 7. 9. 2020 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila